|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2-х метровая грядка**  Комплектация:   1. Ножка угловая –4 шт. 2. Торцевые панели-2 шт. 3. Боковые панели-2 шт.   Болты- 16 шт.  ***Сборка***   1. Поочередно прикрутить ножки «1» к торцевым панелям «2» . 2. Далее прикручиваем ножки «1» к боковым панелям «3» соединяя между собой боковые и торцевые панели под углом 90◦. 3. Грядка готова и вы можете установить ее. При желании грядки можно переносить на другое место. | **4-х метровая грядка**  Комплектация:   1. Ножка угловая- 4 шт 2. Торцевые панели- 2 шт. 3. Боковые панели- 4 шт. 4. Соединительный швеллер- 2 шт.   Болты- 24 шт.  ***Сборка***   1. Поочередно прикрутить ножки «1» к торцевым панелям «2» . 2. Далее прикручиваем угловые ножки «1» к боковым панелям «3» соединяя между собой боковые и торцевые панели под углом 90◦ . 3. Далее к внутренней стороне соединительной Т-образной ножки «4» прикручиваем усиленные планки стяжки «5» при помощи болтов. 4. Далее поочередно прикручиваем получившееся соединение к боковым панелям «3». 5. Грядка готова и вы можете установить ее. При желании грядки можно переносить на другое место. | **6-ти метровая грядка**  Комплектация:   1. Ножка угловая- 4 шт 2. Торцевые панели-2 шт. 3. Боковые панели-6 шт. 4. Соединительный швеллер- 4 шт.   Болты- 32 шт.  ***Сборка***   1. Поочередно прикрутить ножки «1» к торцевым панелям «2» . 2. Далее прикручиваем угловые ножки «1» к боковым панелям «3» соединяя между собой боковые и торцевые панели под углом 90◦ . 3. Далее к внутренней стороне соединительной Т-образной ножки «4» прикручиваем усиленные планки стяжки «5» при помощи болтов. 4. Далее поочередно прикручиваем получившееся соединение к боковым панелям «3». 5. Грядка готова и вы можете установить ее. При желании грядки можно переносить на другое место. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нужные советы при сборке:   * Если почва слишком плотная, то длинную ножку сложно установить. Нужно дополнительно сделать углубления в земле или обрезать ножки до нужной высоты. * Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию грядки, не ухудшающих ее потребительских качеств.   depositphotos_176798398-stock-illustration-heaven-pointer-hand-color-icon.jpg |  | **C:\Users\user\Desktop\Макеты\header-2.png**  **ГРЯДКА ИЗ МЕТАЛЛОПОЛОСЫ**  **gryadka-agrosfera-riflenaya-baza-3-m-10572572604.jpg** |